**JRQ-25型温控加热器**

**电压220V～ 频率50Hz 功率2500W**

**产**

**品**

**说**

**明**

**书**

**中国上海沪怡电气科技有限公司上海**

**电话：021-66059366 186-1611-9113**

**JRQ-25型温控加热器**

**使用说明书**

1. **特点和用途**

本产品采用金属管状电热元件、不锈钢（铁）防护罩、温度控制仪等主要材料和部件组成，其特点是：加热时无噪音、无烟、无味、温度均匀和无燥热感，热负荷小，使用寿命长，而且无维修和保养要求，机械强度高、安装简便、外形美观，使用安全等特点。

本产品适用于野外工作车辆、活动板房、宾馆、实验室、手术室、室内娱乐场所，暖房等冬季取暖保温。

1. **技术指标**
2. 发热当量（1KW）860大卡/h 2.使用空间10立方米/KW
3. 绝缘电阻（冷态）≥10Ω 4.耐压试验1500V/min通过
4. 控温范围：0℃－30℃ 6.使用寿命﹥5000h（连续使用）
5. **安装及使用方法**
6. 加热器的四角设有固定安装孔，每角三个孔可任意选用两孔使用，先将加热器安装支架上（安装支架形式用户可自己设计），然后固定在墙壁上，安装位置应使任何壁体保持1公分距离，地面保持20公分以上距离，防止长期使用造成壁体老化。
7. 将温度控制仪固定在墙壁上，位置应与加热器保持10mm以上距离、防止控温仪假动作，按接线图将电源接控温仪，再将控温仪的输出孔用线和加热器的瓷接头接通，并接好底线，确保安全。
8. 接通电源后，将接线端子的盖子装好，将温度旋钮调至所需温度的刻度，将开关旋钮调至II档，当室内温度低于所需温度时电源自动接通；加热器工作，反之，电源自动断开加热器停止发热，选择开关分为五档，II档为两块加热器同时工作，RI、RII各指一片电热板，并有相应信号灯显示，OFF两档为关档。
9. **注意事项**
10. 警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。
11. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造厂，其维修部或类似部门的专业人员更换。
12. 加热器工作环境相对湿度应小于85%。
13. 严禁在易燃、易腐蚀的环境中保管和使用。
14. 严禁将加热器直接按放在电源插座下面。
15. 严禁将易燃、易爆、潮湿的物品放在加热器上面以免发生事故。
16. 禁止在浴室内使用，如需使用请与我厂订购防水加热器。
17. **售后服务**
18. 凡使用我公司生产的产品均实行“三包”并提供一切技术和服务咨询。
19. 用户如需要特殊规格和技术的，请与我公司技术部联系，我公司将竭诚满足。

 **公司名称：上海沪怡电气科技有限公司**

 **地址：上海市普陀区常和路100号**

 **电话：021-66059366 18616119113**

 **传真：021-66260198**